比选公告
因运动场广播系统因设备老化，无法满足广播需要，需重新建设一套广播设备，现诚邀符合条件的供应商参与比选。以下各条款，凡递交比选文件者，则自动视为已全部接受且无异议。请参选人仔细阅读，并按要求编制参选文件与参加比选。
一、概况
[bookmark: _GoBack]1.项目编号：PZHJM2018005
2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校（弯腰树校区）广播设备采购项目
3.最高限额：4.0万元
4.交货期限：从合同签定之日起30个日历天完成交货与安装调试。
5.比选资料获取：通过浏览器登录“攀枝花市经贸旅游学校校园网”，点开公告栏中的本公告后自行阅读或下载。
6.报名登记：
（1）时间：2018年7月3日-2018年7月5日上班时间
（2）地点：攀枝花市经贸旅游学校
（3）联系人：甘老师13882390100 徐老师13982304610
注：报名时须提交单位介绍信、经办人身份证复印件。
  7. 递交响应文件截止时间和评选时间地点：
（1）时间：2018年7月6日9:30（北京时间）
（2）地点：学校小会议室（如临时有变则电话通知）
（3）联系人：甘老师13882390100  
注：响应文件必须在递交截止时间前送达评选地点，逾期送达的响应文件恕不接受。不接受邮寄的响应文件；不接受未经报名登记的响应文件。
二、对参选商的要求：
1.参选商须具备广播音响器材或广播系统经销资质，具备广播系统安装、调试技术能力；
2.参选商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。
3.不接受联合体投标。
三、其他要求：
  1.质量要求：提供符合国家标准的证明资料或检验报告；提供产品合格证等资料及售后服务
2.保修要求；保修期1年，即1年内凡出现质量问题中选方须无条件及时免费维修（报修后一周内完成维修），维修不成则给予免费更换、安装；保修期过后，中选方应向采购方提供及时的、优质的、价格优惠的维修服务和配件供应。
  3.合同及支付：
  （1）合同签定：中选方拟定合同初稿，于中选结果公示后3天内签定。
（2）支付：本次采购无订金；从完成交货之日起，满3个月且无质量问题后一次性转账支付（支付前须提供完整有效的票据）。
四、参数及规格要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	室外防水音柱
	6
	只
	■ 铝合金防雨防锈外壳；
■ 喇叭采用二分频；
■ 100V输入电压，可靠性高，传输距离远，语言清晰。扬声器单元通过IPX6防水等级认证；
■ 因音箱体重，安装要求牢固可靠，不宜采取顶部单一点吊装方式。
■ 输入电压：100V
■ 额定功率：80W/160W
■ 频率范围：110Hz-18KHz(±15％)
■ 灵敏度：89dB±3dB
■ 重  量：9Kg/14Kg

	2
	前置放大器
	1
	台
	1.具有5路线路、3路话筒输入
2.高低音调节
3.强插话筒为默音话筒，增加话筒钟声提示，增加48V幻象电源供电； 
4.输入灵敏度：线路-10dB/话筒-36dB；
5.输出灵敏度：  0dB±1dB；
6.频率 响 应：  40Hz—16KHz　(≤±3db)；
7.总谐波失真：  ≤0.5%；
8.信  噪  比：　≥70dB；
9.音调：  100Hz±9dB/10KHz±9dB；
10.幻象 电 源：  DC48V。
11.整机尺寸：480×350×88mm

	3
	中心机
	1
	台
	■ 智能定时、分区广播功能：通过软件编程实现定时、分区广播，系统提供8组事件组，自定义编辑定时播音内容，自动播音，按照每周循环，可设置特殊任务，至少有两套任务切换；
■ 手动全区、分区广播功能：通过对智能中心机面板按键的操作，可实现全区、分区广播功能；
■ 电源管理功能：智能中心机内置3路可编程控制电源接口，并可外控电源时序控制器进行扩展；
■ 报警广播功能：只需一路24V信号或者短路信号，便可实现全区报警功能；
■ 一键紧急播音功能：智能中心机面板带红色醒目按键，按下后实现全区紧急播音功能；
■ 收音机存台功能：智能中心机内置收音机模块，自动搜台记忆功能，可实现40个FM电台频率记忆存储器；
■ 电话遥控功能：智能中心机与市话接口控制器连接则可实现电话远程全区、分区广播和远程电话遥控执行任务功能；
■ 远程遥控功能：智能中心机与无线遥控套件配合，可实现无遮挡1000米范围内远程遥控执行任务的功能；
■ 系统中，远程遥控功能和电话遥控功能，二者选其一。

	4
	电源时序器
	1
	台
	1.一个RS232串口和两个RS422数据接口。
2.两个供电插座，任意级联。
3.时序间隔时间：1秒 ；
4.单路电源输出功率：2000W；
5.16路电源输出；16路电源总功率：4500W；
6.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备；
7.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。
8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
9.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座

	5
	定压功放
	1
	台
	面板功能：总音量控制旋钮；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100输出。
技术参数：额定工作电源：AC220V,50Hz；电源消耗：1700W；输出功率（100V）：1000W；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；尺寸：430(L)×383(H)×132(D)mm

	6
	前级效果器
	1
	台
	■ 丰富的EQ调节              
■ 48Bit DSP              
■ 通道延迟                  
■ 超低相位可调节角度       
■ 话筒移频反馈抑制        
■ PC Usb Hid  通讯
■ 固件升级
■ 遥控器学习
■ 独立EQ调节
■ 音乐变调

	7
	手持话筒
	2
	套
	■ 采用UHF频段，多信道可调选择；
■ 具备红外线自动对频操作功能，调试方便；
■ 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态；
■ 高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境；
■ 手持发射器采用防摔金属尾管，预留充电接口。
■ 频率范围：640.5-690.5MHz
■ 调制方式：宽带FM
■ 可调范围：20MHz
■ 信道数目：50
■ 信道间隔：250KHz
■ 频率稳定度：±0.005%以内
■ 动态范围：100dB
■ 最大频偏：±45KHz
■ 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)
■ 综合信噪比：>105dB
■ 综合失真：≤0.5%

	8
	高清电力影音传输器
	台
	1
	支持300米距离无损信号传输，300米距离内任何障碍均不影响信号（如：可穿多道墙壁、金属屏蔽层）；支持视频源的位置移动，300米距离内位置随意摆放，设备支持热插拔功能；投标时提供生产厂家ISO27001证书加盖原厂鲜章。设备具有一路独立通道，可独立输入和输出一路；设备具有一路独立RS232串口通道，以及一路独立红外线通道，可透传RS232和红外信号；设备支持一对多，可以由多个接收端，多路可自由切换；输入电源：50HZ~220V；低功耗：8W以下；工作环境温度：-10℃-40℃之内。


五、参选商缔交的参选文件应包含的主要内容（须装订并密封递交）：
1.营业执照复印件加盖鲜章
2.法人身份证复印件
3.法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，法人签字，加盖单位鲜章）
5.其他能够证明参选人技术实力的资质证照等
6.报价表（单独列出置于首页，加盖鲜章）：
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（含货款、运输、安装、人工、税费等所有相关费用）
	


7.承诺函内容要点（须加盖鲜章）
（1）报价承诺：
承诺要点：所报单价、总价均为一次包干价，含货款、运输、安装、人工、税费等与此项目采购相关的所有费用。
（2）准时交货、安装承诺：
承诺要点：合同签定后30天内按采购方指定地点完成送货、安装；安装时注意保护现场设施设备及人员安全，送货及安装过程中出现任何事故均由中选商承担；如因我方（参选方）的原因造成不能准时交送货、安装，每延误一天赔偿采购方500元，并承担因延误给采购方造成的其他损失。
（3）质量承诺要点：使用优质材料，规格参数达到采购要求，符合国家标准，保证采购方正常使用，1年内出现产品质量问题予以免费质保，等等。
（4）售后服务承诺要点：应阐述售后服务人员安排、维修响应措施、收费说明及参选方认为属售后服务范围的其他内容。















评选步骤

1.评选时间：2018年7月 6日上午9：30
2.评选地点：办公楼三楼小会议室
3.组织者：总务科（甘杰）
4.评选小组成员：由学生科与艺术师范部临时组织
5.监督人员：校纪委指派一名纪委成员
6.评选过程：
（1）组织者当众拆开各参选商的响应文件
（2）组织者当众公布各参选商报价
（3）参选商退出会场，评选小组开始评审
（4）评审参选文件，最后综合评选情况，参照报价确定中选商
（5）评选小组填写报告
注：参选人少于两家则本次比选招标取消。
7.评选小组及监督人员签字确认评选结果
8.现场公布中选结果
9.校园网上公告结果（公示2天）


















评审内容
一、资格性审查：
1.评审组审查各参选人营业执照所列经营范围；
2.审查参选人的法人或对授权人的授权声明签章等；
二、符合性审查：
1.检查文件是否装订整齐并密封
2.审查参选人的投标项是否符合与比选要求，若投标项与下表中不相符合的，则不能中选。
参数标准
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	室外防水音柱
	6
	只
	■ 铝合金防雨防锈外壳；
■ 喇叭采用二分频；
■ 100V输入电压，可靠性高，传输距离远，语言清晰。扬声器单元通过IPX6防水等级认证；
■ 因音箱体重，安装要求牢固可靠，不宜采取顶部单一点吊装方式。
■ 输入电压：100V
■ 额定功率：80W/160W
■ 频率范围：110Hz-18KHz(±15％)
■ 灵敏度：89dB±3dB
■ 重  量：9Kg/14Kg

	2
	前置放大器
	1
	台
	1.具有5路线路、3路话筒输入
2.高低音调节
3.强插话筒为默音话筒，增加话筒钟声提示，增加48V幻象电源供电； 
4.输入灵敏度：线路-10dB/话筒-36dB；
5.输出灵敏度：  0dB±1dB；
6.频率 响 应：  40Hz—16KHz　(≤±3db)；
7.总谐波失真：  ≤0.5%；
8.信  噪  比：　≥70dB；
9.音调：  100Hz±9dB/10KHz±9dB；
10.幻象 电 源：  DC48V。
11.整机尺寸：480×350×88mm

	3
	中心机
	1
	台
	■ 智能定时、分区广播功能：通过软件编程实现定时、分区广播，系统提供8组事件组，自定义编辑定时播音内容，自动播音，按照每周循环，可设置特殊任务，至少有两套任务切换；
■ 手动全区、分区广播功能：通过对智能中心机面板按键的操作，可实现全区、分区广播功能；
■ 电源管理功能：智能中心机内置3路可编程控制电源接口，并可外控电源时序控制器进行扩展；
■ 报警广播功能：只需一路24V信号或者短路信号，便可实现全区报警功能；
■ 一键紧急播音功能：智能中心机面板带红色醒目按键，按下后实现全区紧急播音功能；
■ 收音机存台功能：智能中心机内置收音机模块，自动搜台记忆功能，可实现40个FM电台频率记忆存储器；
■ 电话遥控功能：智能中心机与市话接口控制器连接则可实现电话远程全区、分区广播和远程电话遥控执行任务功能；
■ 远程遥控功能：智能中心机与无线遥控套件配合，可实现无遮挡1000米范围内远程遥控执行任务的功能；
■ 系统中，远程遥控功能和电话遥控功能，二者选其一。

	4
	电源时序器
	1
	台
	1.一个RS232串口和两个RS422数据接口。
2.两个供电插座，任意级联。
3.时序间隔时间：1秒 ；
4.单路电源输出功率：2000W；
5.16路电源输出；16路电源总功率：4500W；
6.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备；
7.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。
8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
9.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座

	5
	定压功放
	1
	台
	面板功能：总音量控制旋钮；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100输出。
技术参数：额定工作电源：AC220V,50Hz；电源消耗：1700W；输出功率（100V）：1000W；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；尺寸：430(L)×383(H)×132(D)mm

	6
	前级效果器
	1
	台
	■ 丰富的EQ调节              
■ 48Bit DSP              
■ 通道延迟                  
■ 超低相位可调节角度       
■ 话筒移频反馈抑制        
■ PC Usb Hid  通讯
■ 固件升级
■ 遥控器学习
■ 独立EQ调节
■ 音乐变调

	7
	手持话筒
	2
	套
	■ 采用UHF频段，多信道可调选择；
■ 具备红外线自动对频操作功能，调试方便；
■ 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态；
■ 高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境；
■ 手持发射器采用防摔金属尾管，预留充电接口。
■ 频率范围：640.5-690.5MHz
■ 调制方式：宽带FM
■ 可调范围：20MHz
■ 信道数目：50
■ 信道间隔：250KHz
■ 频率稳定度：±0.005%以内
■ 动态范围：100dB
■ 最大频偏：±45KHz
■ 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)
■ 综合信噪比：>105dB
■ 综合失真：≤0.5%

	8
	高清电力影音传输器
	台
	1
	支持300米距离无损信号传输，300米距离内任何障碍均不影响信号（如：可穿多道墙壁、金属屏蔽层）；支持视频源的位置移动，300米距离内位置随意摆放，设备支持热插拔功能；投标时提供生产厂家ISO27001证书加盖原厂鲜章。设备具有一路独立通道，可独立输入和输出一路；设备具有一路独立RS232串口通道，以及一路独立红外线通道，可透传RS232和红外信号；设备支持一对多，可以由多个接收端，多路可自由切换；输入电源：50HZ~220V；低功耗：8W以下；工作环境温度：-10℃-40℃之内。



三、报价审查：本次项目总控制价为4.0万元以内，凡总报价超出此控制价的不能中选。
报价表（单独列出并置于首页，加盖鲜章） 
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（含货款、运输、安装、人工、税费等所有相关费用）
	



四、承诺函审查：没有承诺函或承诺函不齐全的不能中选。
（1）报价承诺：
承诺要点：所报单价、总价均为一次包干价，含货款、运输、安装、人工、税费等与此项目采购相关的所有费用。
（2）准时交货、安装承诺：
承诺要点：合同签定后30天内按采购方指定地点完成送货、安装；安装时注意保护现场设施设备及人员安全，送货及安装过程中出现任何事故均由中选商承担；如因我方（参选方）的原因造成不能准时交送货、安装，每延误一天赔偿采购方500元，并承担因延误给采购方造成的其他损失。
（3）质量承诺要点：使用优质材料，规格参数达到采购要求，符合国家标准，保证采购方正常使用，1年内出现产品质量问题予以免费质保，等等。
（4）售后服务承诺要点：应阐述售后服务人员安排、维修响应措施、收费说明及参选方认为属售后服务范围的其他内容。
五、确定中选方：
评标结束后现场公布评选结果。同等条件下，报价低者优先；报价相同或相近时，承诺全面周到者优先。
注:本次比选是对参选方作综合评比，故最低价不一定必定中选。

